25.28 Geklebtes Rohr

Geg.: ; ; ;

Ermitteln der Scherfläche (S):

a) Ermitteln der Bruchlast (*F*):

b) Ermitteln der zulässigen Belastung ():

Da liegt und ist die Konstruktion sicher.